#  Подключение станка к компьютеру

 Стандартное подключение гравировального станка к компьютеру производится

шнуром USB гравировального станка.

 

 Для этого необходимо просто подключить шнур станка к выбранному разъему компьютера.

 После установки драйвера гравировального станка на Ваш ноутбук или компьютер необходимо сконфигурировать полученный виртуальный СОМ-порт.

1. Подключить адаптер к компьютеру. Войти в Диспетчер устройств
2. Выбрать Порты(COM и LPT). При правильном установке драйвера станка на компьютере появится новый СОМ-порт 
3. Правой клавишей мыши кликнуть на надписи адаптера и выбрать меню **“Свойства”** 
4. Выбрать вкладку **“Параметры порта”** и нажать кнопку **“Дополнительно”**
5. В появившемся окне изменить номер СОМ-порта. 

Поддерживаемые номер портов от 1 до 8.

Нажать "Ok"