#  Первое включение станка “Дятел 5+”

1. Скопировать с установочного диска содержимое папки “Программа GHA” на жесткий диск.
2. Запустить программу **GHA.exe** с жесткого диска.

 Появится заставка 

Кликнуть левой кнопкой мыши на кнопку “ОК”, программа запустится.

1. Подключить гравировальный станок Дятел к компьютеру, включить питание станка.
2. В меню программы GHA выбрать вкладку **Порт**. В выпадающем меню выбрать номер порта, указанный ранее в диспетчере устройств. При правильном подключении появится заставка

 

1. Выключить программу GHA. Программа сохранит текущие настройки.
2. Повторно запустить программу GHA. Станок должен “ожить” и перейти в парковочную позицию.

Станок Дятел готов к работе.