# Замена гравировальной иглы станка “Дятел 5+”

1. Отметить на гравируемой поверхности (далее плита) верхнюю середину предполагаемого изображения. (Отступ от края плиты сверху = 2см.)
2. Отметить высоту предполагаемого изображения.
3. Отметить нижнюю середину предполагаемого изображения.
4. Установить гравировальный станок на плиту.
5. Включить станок, запустить программу GHA.
6. Открыть файл гравируемого изображения.
7. В меню выбрать <**Установки>**, <**Геометрия>.**
8. На открывшейся панели выбрать кнопку **Middle Top**
9. Гравировальная головка переместиться к позицию верхнего центра изображения.
10. Переместить станок для совмещения гравировальной иглы с соответствующей отметкой на плите



1. В программе GHA выбрать кнопку **Middle Bottom.**
2. Гравировальная головка переместиться в позицию нижнего центра изображения.
3. Подкорректировать положение станка, для совмещения соответствующей метки.
4. Повторить операцию для верхней средней метки изображения.
5. Станок готов к работе.