# Замена гравировальной иглы станка серии “Дятел"

1. Вытащить цилиндр державки вниз из гравировальной головки. См. **Урок4 - Смазка узлов гравировального станка, Смазка и чистка гравировальной головки станка “Дятел” , п.1 – п.2.**
2. Выкрутить **руками** цангу из цилиндра на 2-3 оборота
3. Вынуть старую гравировальную иглу из цанги.
4. Вставить до упора новую гравировальную иглу в цангу.
5. Зажать цангу **руками**.
6. Вставить цилиндр державки в головку См. **Урок4 - Смазка узлов гравировального станка, Смазка и чистка гравировальной головки станка “Дятел” , п.5 – п.8.**